|  |  |
| --- | --- |
| Порівняльна таблиця до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до Кодексу систем розподілу»,що має ознаки регуляторного акта | |
| Зміни до Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 | |
| **Чинна редакція** | **Зі змінами** |
| 11.1.5. ОСР не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ. При цьому ОСР має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об’єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи передачі або системи розподілу.  У випадку недостатньої пропускної спроможності мереж ОСР має письмово повідомити замовника під час видачі технічних умов про намір відмовити або тимчасово обмежити (із зазначенням мінімальної величини потужності) майбутньому користувачу системи розподілу доступ до електричних мереж із зазначенням інформації, передбаченої цим пунктом. | 11.1.5. ОСР не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ**, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу та відображеного в ПРСР згідно з вимогами підпункту 10 пункту 3.3.1 глави 3.3 розділу ІІІ цього Кодексу**. При цьому ОСР має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об’єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, **~~а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого~~** **та включати інформацію, зазначену у схваленому Регулятором плані розвитку системи передачі або системи розподілу, у частині:**  **відсутності можливості надання доступу до системи розподілу у конкретному енерговузлі та критеріїв/термінів/строків запровадження відмови/обмеження в наданні такого доступу;**  обґрунтованого строку, необхідного **для реалізації заходів із** створення резерву пропускної спроможності мереж **та зняття відповідних обмежень**.  У випадку недостатньої пропускної спроможності мереж **та, як наслідок, необхідності обмежити доступ до системи розподілу/відмовити у доступі** ОСР має письмово повідомити замовника під час видачі технічних умов про намір відмовити або тимчасово обмежити (із зазначенням мінімальної величини потужності) майбутньому користувачу системи розподілу доступ до електричних мереж із зазначенням інформації, передбаченої цим пунктом**, з одночасним направленням копії вказаного листа Регулятору та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.** |